

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РЕДУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЧЕСМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 20.01.2018 г. № 17**

**п. Редутово**

**Об укрытии населения**

**Редутовского сельского поселения**

**в защитных сооружениях гражданской обороны.**

         В соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 N 804 "Об "Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации", приказов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее по тексту – приказы МЧС РФ) от 14.11.2008 N 687, от 21.07.2005 N 575 "Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время", в целях сохранения и рационального использования защитных сооружений гражданской обороны, гарантированного укрытия населения муниципального района в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени, а также в военное время, администрация Редутовского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Администрации, совместно с организациями, эксплуатирующими сооружения обеспечить сохранность и постоянную готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их в течении шести часов, после получения соответствующей информации (указания, сигнала ГО), на режим защитных сооружений, создать необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени.

2. Администрации, совместно с организациями, эксплуатирующими сооружения обеспечить содержание инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению.

3. Обеспечить ведение документации ЗС ГО указанной в приложении № 1 к настоящему постановлению и паспорта ЗС по форме, утвержденной приказом МЧС РФ от 15.12.2002 N 583 "Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны" (приложение № 2 к настоящему постановлению), заверенного отделом по делам ГО и ЧС администрации Редутовского сельского поселения с копиями поэтажных планов и экспликаций помещений ЗС ГО, заверенных органами технической инвентаризации.

4. Принять меры по повышению готовности ЗС ГО к приему укрываемых. Создать звенья по обслуживанию ЗС ГО из расчета одна группа (звено) на два объекта ГО в зависимости от их вместимости. Обеспечить обучение личного состава звеньев и участие их в учениях и тренировках по тематике ГО и ЧС.

5. Провести закрепление ЗС ГО за населением, проживающем в многоквартирных домов.

6. Назначить ответственных должностных лиц, в обязанности которых входит организация правильного учета ЗС ГО в журнале учета ЗС ГО по форме утвержденной приказом МЧС РФ от 15.12.2002 N 583 "Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны", содержание помещений, обеспечение сохранности защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования».

7. Оснастить ЗС ГО аптечками коллективными на расчетное количество укрываемых.

8. Обеспечить готовность и использование ЗС ГО по предназначению, постоянную готовность к проведению мероприятий по подготовке [**ЗС ГО**](http://bolshelutsk.ru/mo/struktura-organov-msu/administratsiya/go-i-chs/341-ob-ukrytii-naseleniya-mo-bolshelutskoe-selskoe-poselenie-v-zashchitnykh-sooruzheniyakh-grazhdanskoj-oborony#sub_888) к приему укрываемых согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

9. Обеспечить планирование и организацию выполнения мероприятий:

                   по обеспечению сохранности и готовности ЗС ГО к приему укрываемых, своевременному техническому обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования;

                   по обеспечению эффективного использования помещений [**ЗС ГО**](http://bolshelutsk.ru/mo/struktura-organov-msu/administratsiya/go-i-chs/341-ob-ukrytii-naseleniya-mo-bolshelutskoe-selskoe-poselenie-v-zashchitnykh-sooruzheniyakh-grazhdanskoj-oborony#sub_888) для нужд организаций и обслуживания населения в соответствии с требованиями нормативных технических документов;

                   по подготовке личного состава групп (звеньев) по обслуживанию ЗС ГО, обучению рабочих и служащих правилам пользования ЗС ГО в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;

                   по осуществлению систематического контроля за содержанием, эксплуатацией и готовностью ЗС ГО к использованию по прямому назначению;

                   по обеспечению беспрепятственного доступа в ЗС ГО и исполнения обязанностей по контролю за их состоянием уполномоченными должностными лицами администрации Редутовского сельского поселения.

10. Обеспечить укрытие населения при получении соответствующей информации (указания, сигнала ГО).

# 11. При эксплуатации и обслуживании ЗС ГО руководствоваться приказами МЧС РФ от 14.11.2008 N 687,п.16.4 Положения " «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»,

# от 21.07.2005 N 575 "Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время".

12. Организовать учет находящихся на территории поселения ЗС ГО в журнале учета ЗС ГО по форме, согласно [**приложению N 5**](http://bolshelutsk.ru/mo/struktura-organov-msu/administratsiya/go-i-chs/341-ob-ukrytii-naseleniya-mo-bolshelutskoe-selskoe-poselenie-v-zashchitnykh-sooruzheniyakh-grazhdanskoj-oborony#sub_5000) Правил, утвержденных приказом МЧС РФ от 15.12.2002 N 583 "Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны".

13. Определить общую потребность в объектах гражданской обороны. Разработать План по приспособлению заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия населения. Предусмотреть необходимые силы и средства для проведения работ с учетом срока готовности помещения через шесть часов после получения соответствующей информации (указания, сигнала ГО).

14. Обеспечить изготовление необходимого количества табличек и указателей, согласно приложению № 4 Правил, утвержденных приказом МЧС РФ от 15.12.2002 N 583 "Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны".

15.При эксплуатации и обслуживании ЗС ГО руководствоваться приказами МЧС РФ от 15.12.2002 N 583 "Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны", от 21.07.2005 N 575 "Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время".

16.Встроенные и отдельно стоящие ЗС ГО, при выполнении обязательных требований действующих нормативных документов к помещениям данного функционального назначения, использовать под:

                   санитарно-бытовые помещения;

                   помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий;

                   производственные помещения, отнесенные по пожарной опасности к категориям Г и Д, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей и не требующие естественного освещения;

                   помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад;

                   складские помещения для хранения несгораемых, а также для сгораемых материалов при наличии автоматической системы пожаротушения;

                   помещения бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, приемные пункты и др.);

                   вспомогательные (подсобные) помещения.

17. При эксплуатации [**ЗС ГО**](http://bolshelutsk.ru/mo/struktura-organov-msu/administratsiya/go-i-chs/341-ob-ukrytii-naseleniya-mo-bolshelutskoe-selskoe-poselenie-v-zashchitnykh-sooruzheniyakh-grazhdanskoj-oborony#sub_888) в мирное время запретить:

                   перепланировку помещений;

                   устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;

                   нарушение герметизации и гидроизоляции;

                   демонтаж оборудования;

                   применение сгораемых синтетических материалов при отделке помещений.

При наличии проектного обоснования и согласования (заключения) отдела по делам ГО и ЧС администрации Чесменского муниципальногорайона и главы администрации Редутовского сельского поселения, допускается устройство временных легкосъемных перегородок из негорючих и нетоксичных материалов с учетом возможности их демонтажа в период приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых.

18. Довести настоящее постановление до руководителей организаций, эксплуатирующих ЗС ГО.

19. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Редутовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

20. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Редутовского сельского поселения                                   С.Р.Башаков

Приложение № 1

к постановлению администрации

Редутовского сельского поселения»

от 20.01.2018 г. № 17

(Утверждено приказом МЧС РФ

от 15.12.202 №583)

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАЩИТНОГО СООРУЖЕНИЯ

1. [**Паспорт**](http://bolshelutsk.ru/mo/struktura-organov-msu/administratsiya/go-i-chs/341-ob-ukrytii-naseleniya-mo-bolshelutskoe-selskoe-poselenie-v-zashchitnykh-sooruzheniyakh-grazhdanskoj-oborony#sub_6000) убежища ([**ПРУ**](http://bolshelutsk.ru/mo/struktura-organov-msu/administratsiya/go-i-chs/341-ob-ukrytii-naseleniya-mo-bolshelutskoe-selskoe-poselenie-v-zashchitnykh-sooruzheniyakh-grazhdanskoj-oborony#sub_812)) с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений.

2. [**Журнал**](http://bolshelutsk.ru/mo/struktura-organov-msu/administratsiya/go-i-chs/341-ob-ukrytii-naseleniya-mo-bolshelutskoe-selskoe-poselenie-v-zashchitnykh-sooruzheniyakh-grazhdanskoj-oborony#sub_7000) проверки состояния убежища (ПРУ).

3. Сигналы оповещения гражданской обороны.

4. План перевода [**ЗС ГО**](http://bolshelutsk.ru/mo/struktura-organov-msu/administratsiya/go-i-chs/341-ob-ukrytii-naseleniya-mo-bolshelutskoe-selskoe-poselenie-v-zashchitnykh-sooruzheniyakh-grazhdanskoj-oborony#sub_888) на режим убежища (ПРУ).

5. План ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации.

6. Планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств.

7. Список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО.

8. Эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО.

9. Эксплуатационная схема водоснабжения и канализации [**ЗС ГО**](http://bolshelutsk.ru/mo/struktura-organov-msu/administratsiya/go-i-chs/341-ob-ukrytii-naseleniya-mo-bolshelutskoe-selskoe-poselenie-v-zashchitnykh-sooruzheniyakh-grazhdanskoj-oborony#sub_888).

10. Эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО.

11. Инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования.

12. Инструкции по использованию средств индивидуальной защиты.

13. Инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами.

14. Инструкция по обслуживанию [**ДЭС**](http://bolshelutsk.ru/mo/struktura-organov-msu/administratsiya/go-i-chs/341-ob-ukrytii-naseleniya-mo-bolshelutskoe-selskoe-poselenie-v-zashchitnykh-sooruzheniyakh-grazhdanskoj-oborony#sub_881).

15. Инструкция по противопожарной безопасности.

16. Правила поведения укрываемых в [**ЗС ГО**](http://bolshelutsk.ru/mo/struktura-organov-msu/administratsiya/go-i-chs/341-ob-ukrytii-naseleniya-mo-bolshelutskoe-selskoe-poselenie-v-zashchitnykh-sooruzheniyakh-grazhdanskoj-oborony#sub_888).

17. [**Журнал**](http://bolshelutsk.ru/mo/struktura-organov-msu/administratsiya/go-i-chs/341-ob-ukrytii-naseleniya-mo-bolshelutskoe-selskoe-poselenie-v-zashchitnykh-sooruzheniyakh-grazhdanskoj-oborony#sub_8000) регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище ([**ПРУ**](http://bolshelutsk.ru/mo/struktura-organov-msu/administratsiya/go-i-chs/341-ob-ukrytii-naseleniya-mo-bolshelutskoe-selskoe-poselenie-v-zashchitnykh-sooruzheniyakh-grazhdanskoj-oborony#sub_812)).

18. [**Журнал**](http://bolshelutsk.ru/mo/struktura-organov-msu/administratsiya/go-i-chs/341-ob-ukrytii-naseleniya-mo-bolshelutskoe-selskoe-poselenie-v-zashchitnykh-sooruzheniyakh-grazhdanskoj-oborony#sub_9000) учета обращений укрываемых за медицинской помощью.

19. [**Журнал**](http://bolshelutsk.ru/mo/struktura-organov-msu/administratsiya/go-i-chs/341-ob-ukrytii-naseleniya-mo-bolshelutskoe-selskoe-poselenie-v-zashchitnykh-sooruzheniyakh-grazhdanskoj-oborony#sub_10000) учета работы [**ДЭС**](http://bolshelutsk.ru/mo/struktura-organov-msu/administratsiya/go-i-chs/341-ob-ukrytii-naseleniya-mo-bolshelutskoe-selskoe-poselenie-v-zashchitnykh-sooruzheniyakh-grazhdanskoj-oborony#sub_886).

20. [**Журнал**](http://bolshelutsk.ru/mo/struktura-organov-msu/administratsiya/go-i-chs/341-ob-ukrytii-naseleniya-mo-bolshelutskoe-selskoe-poselenie-v-zashchitnykh-sooruzheniyakh-grazhdanskoj-oborony#sub_11000) регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования.

21. Схема эвакуации укрываемых из очага поражения.

22. Список телефонов.

Примечания:

1. Формы паспорта убежища (противорадиационного укрытия), журнала проверки состояния убежища (противорадиационного укрытия), журнала регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище, журнала учета обращений за медицинской помощью, журнала учета работы ДЭС, журнала регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования приведены в [**приложениях N 6**](http://bolshelutsk.ru/mo/struktura-organov-msu/administratsiya/go-i-chs/341-ob-ukrytii-naseleniya-mo-bolshelutskoe-selskoe-poselenie-v-zashchitnykh-sooruzheniyakh-grazhdanskoj-oborony#sub_6000),[**7**](http://bolshelutsk.ru/mo/struktura-organov-msu/administratsiya/go-i-chs/341-ob-ukrytii-naseleniya-mo-bolshelutskoe-selskoe-poselenie-v-zashchitnykh-sooruzheniyakh-grazhdanskoj-oborony#sub_7000),[**8**](http://bolshelutsk.ru/mo/struktura-organov-msu/administratsiya/go-i-chs/341-ob-ukrytii-naseleniya-mo-bolshelutskoe-selskoe-poselenie-v-zashchitnykh-sooruzheniyakh-grazhdanskoj-oborony#sub_8000), [**9**](http://bolshelutsk.ru/mo/struktura-organov-msu/administratsiya/go-i-chs/341-ob-ukrytii-naseleniya-mo-bolshelutskoe-selskoe-poselenie-v-zashchitnykh-sooruzheniyakh-grazhdanskoj-oborony#sub_9000),[**10**](http://bolshelutsk.ru/mo/struktura-organov-msu/administratsiya/go-i-chs/341-ob-ukrytii-naseleniya-mo-bolshelutskoe-selskoe-poselenie-v-zashchitnykh-sooruzheniyakh-grazhdanskoj-oborony#sub_10000)и[**11**](http://bolshelutsk.ru/mo/struktura-organov-msu/administratsiya/go-i-chs/341-ob-ukrytii-naseleniya-mo-bolshelutskoe-selskoe-poselenie-v-zashchitnykh-sooruzheniyakh-grazhdanskoj-oborony#sub_11000) Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.12.2002 N 583 "Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны")**.**

2. Документация по [**пунктам 3-16**](http://bolshelutsk.ru/mo/struktura-organov-msu/administratsiya/go-i-chs/341-ob-ukrytii-naseleniya-mo-bolshelutskoe-selskoe-poselenie-v-zashchitnykh-sooruzheniyakh-grazhdanskoj-oborony#sub_363) вывешивается на рабочих местах.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Редутовского сельского поселения»

от 20.01.2018 г. № 17

(Утверждено приказом МЧС РФ

от 15.12.202 №583)

**ПАСПОРТ УБЕЖИЩА**

**(противорадиационного укрытия) N \_\_\_\_**

**(ФОРМА)**

                         ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

               (индекс, город, район, улица, номер дома)

2. Кому принадлежит \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                       (к какому предприятию приписано убежище,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                 (противорадиационное укрытие))

3. Наименование проектной организации и кем утвержден проект \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Наименование строительно-монтажной организации,   возводившей

убежище (противорадиационное укрытие) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Назначение убежища (противорадиационного укрытия) по проекту

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Организация,   эксплуатирующая   убежище   (противорадиационное

укрытие)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Дата приемки в эксплуатацию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                       (год, месяц, число)

8. Время   приведения убежища (противорадиационного укрытия) в

готовность \_\_\_\_\_ ч.

               ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБЕЖИЩА

                 (противорадиационного укрытия)

1. Вместимость, чел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Общая площадь, м2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Общий объем, м3 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Расположение убежища (противорадиационного укрытия):

               встроенное в здание \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей

               отдельно стоящее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

               в горных выработках \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Количество входов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Количество аварийных выходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Количество дверей и ставней (с указанием марки или шифра):

               защитно-герметических \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

               герметических \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Класс убежища (группа укрытия) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Техническая характеристика систем вентиляции

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентиляционная система | Вентиляторы | | | Фильтры и средства регенерации | | Герметические клапаны | | Противовзрывные устройства | | Насосы | | | Калориферы или воздухоохладители | | | Холодильные машины | | |
| Тип | Количество | Производительность | Тип | Количество | Тип | Количество | Тип | Количество | Тип | Количество | Производительность | Тип | Количество | Производительность | Тип | Количество | Производительность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

10. Наличие и перечень измерительных приборов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11. Степень герметизации (величина подпора воздуха) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12. Система отопления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

13. Система энергоснабжения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

14. Система водоснабжения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                        (вид водопровода, скважина)

15. Тип канализации и количество санитарно-технических приборов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

16. Инструмент, инвентарь и оборудование, имеющиеся в убежище \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

17. Дата заполнения паспорта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственный представитель

организации, эксплуатирующей

защитное сооружение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                       (подпись, фамилия и инициалы)

           печать

Представитель органа управления

по делам гражданской обороны и

чрезвычайным ситуациям \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                               (подпись, фамилия и инициалы)

       печать

Приложение: копии поэтажного плана и экспликации помещений убежища (ПРУ).

Примечание: Паспорт составляется в трех экземплярах: 1 экз. находится в убежище (укрытии), 2 экз. - в службе убежищ объекта, 3 экз. - в органе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города (района).

Приложение № 3

к постановлению администрации

Редутовского сельского поселения»

от 20.01.2018 г. № 17

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ПОДГОТОВКЕ [**ЗС ГО**](http://bolshelutsk.ru/mo/struktura-organov-msu/administratsiya/go-i-chs/341-ob-ukrytii-naseleniya-mo-bolshelutskoe-selskoe-poselenie-v-zashchitnykh-sooruzheniyakh-grazhdanskoj-oborony#sub_888) К ПРИЕМУ УКРЫВАЕМЫХ

                   подготовка проходов к ЗС ГО, установку указателей и световых сигналов "Вход";

                   открытие всех входов для приема укрываемых;

                   освобождение помещений от лишнего имущества и материалов;

                   установка в помещениях нар, мебели, приборов и другого необходимого оборудования и имущества (при этом необходимо сохранять максимальную вместимость ЗС ГО) согласно рекомендуемому перечню инвентаря, приборов, имущества, инструмента и ремонтных материалов, необходимых для укомплектования защитного сооружения гражданской обороны (согласно [**приложению N 18**](http://bolshelutsk.ru/mo/struktura-organov-msu/administratsiya/go-i-chs/341-ob-ukrytii-naseleniya-mo-bolshelutskoe-selskoe-poselenie-v-zashchitnykh-sooruzheniyakh-grazhdanskoj-oborony#sub_18000) Правил, утвержденных приказом МЧС РФ от 15.12.2002 N 583 "Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны";

                   проведение расконсервации инженерно-технического оборудования;

                   снятие обычных дверей, пандусов и легких экранов с защитно-герметических и герметических дверей;

                   проверка исправности защитно-герметических и герметических дверей, ставней и их затворов;

                   закрытие всех защитно-герметических устройств в технологических проемах (грузовые люки и проемы, шахты лифтов и т.п.);

                   закрытие и герметизацию воздухозаборных и вытяжных отверстий и воздуховодов системы вентиляции мирного времени, не используемых для вентиляции убежищ (укрытий);

                   проверка состояния и освобождения аварийного выхода, закрытие защитно-герметических ворот, дверей и ставней;

                   проверка работоспособности систем вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, энергоснабжения и отключающих устройств;

                   расконсервация оборудования защищенных [**ДЭС**](http://bolshelutsk.ru/mo/struktura-organov-msu/administratsiya/go-i-chs/341-ob-ukrytii-naseleniya-mo-bolshelutskoe-selskoe-poselenie-v-zashchitnykh-sooruzheniyakh-grazhdanskoj-oborony#sub_886) и артезианских скважин;

                   заполнение, при необходимости, емкостей горючих и смазочных материалов;

                   проверка убежища на герметичность;

                   открытие санузлов, не используемых в мирное время. Санузлы, используемые в мирное время как подсобные помещения, освобождаются и подключаются к системе канализации и водоснабжения;

                   проверка наличия аварийных запасов воды для питьевых и технических нужд, подключение сетей убежища к внешнему водопроводу и пополнение аварийных запасов воды, расстановку бачков для питьевой воды;

                   переключение системы освещения помещений на режим убежища (укрытия);

                   установка и подключение репродукторов (громкоговорителей) и телефонов;

                   проверка и доукомплектование, в случае необходимости, инструментом, инвентарем, приборами, средствами индивидуальной защиты;

                   проветривание помещений [**ЗС ГО**](http://bolshelutsk.ru/mo/struktura-organov-msu/administratsiya/go-i-chs/341-ob-ukrytii-naseleniya-mo-bolshelutskoe-selskoe-poselenie-v-zashchitnykh-sooruzheniyakh-grazhdanskoj-oborony#sub_888), добиваясь в необходимых случаях снижения СО2 и других вредных газов, выделявшихся в помещениях при использовании их в мирное время, до безопасных концентраций СО2 (до 0,5%) и других газов согласно санитарным нормам проектирования промышленных предприятий.

На видных местах в сооружениях вывешиваются сигналы оповещения гражданской обороны, правила пользования средствами индивидуальной защиты, указатели помещений дизельных и фильтровентиляционных, мест размещения санитарных узлов, пунктов раздачи воды, санитарных постов, медицинских пунктов, входов и выходов.

Время на проведение указанных выше мероприятий устанавливается руководителем объекта для каждого ЗС ГО в отдельности, однако оно не должно превышать времени, установленного проектом.

Мероприятия по приведению ЗС ГО в готовность, сроки их выполнения, потребные силы и средства, ответственные исполнители отражаются в плане приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых согласно приложению № 12 Правил, утвержденных приказом МЧС РФ от 15.12.2002 N 583 "Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны". План утверждается руководителем организации и подлежит ежегодной корректировке, а также проверке реальности его выполнения.